Для обновления прошивки необходимо сделать следующие действия:

1. Если на данном компьютере программируемая клавиатура (ПКл) не работает после перезагрузки, то загрузитесь с подсоединённой обычной ps/2 клавиатурой. 

2. После загрузки подключите к ps/2 компьютера ПКл.

3. Нажмите кнопку "прочитать" раскладку (F4).

4. В меню, в закладке "Устройство" выберите "Записать программу из файла". 

5. Укажите файл прошивки. В данном случае "kb-64xx_v3.9(L2.x).prg".

6. В меню, в закладке "Устройство" выберите "Перевести в рабочий режим". 

7. Нажмите кнопку "загрузить" раскладку (F5).

8. Проверьте с помощью кнопки "Тест", что клавиатура работает и раскладка загружена.

9. Перезагрузитесь.
