Подключение сканеров Mercury с интерфейсом RS к 1С Предприятию 8.2. Конфигурация: «Управление торговлей», редакция 10.3.
1. Скопировать файлы с диска для 1С версии 8.2 «1CScanOPOSScan_v2.epf CipherScanOPOS.dll» в любую папку.

2. Произвести регистрацию  файла через пуск «выполнить» regsvr32 “C:\путь к файлу\CipherScanOPOS.dll”
3. После подключения сканера к компьютеру и подключения адаптера питания запустите 1С. Войдите Сервис->Торговое оборудование->Подключение и настройка торгового оборудования
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4.Добавьте устройство Сканер штрих-кода, нажав кнопку «Добавить»:
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5.После регистрации файла, в поле версия появится номер версии «8.0.8.10»

   (если версия драйвера не появится, повторить пункт «3» при выключенной     программе 1С) 

6.Поставить соответствующий номер порта COM…. 

7.Провести тест устройства нажатием кнопки «Тест устройства»
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